**格力电器（郑州）有限公司**

**清洁生产审核信息情况公示**

**公示时间：2023年3月24日**

为了切实改善公司的生产运营状况，提升公司经济效益、减少污染物排放，同时结合公司的发展需要，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

**一、企业基本情况**

格力电器（郑州）有限公司（以下简称郑州格力）成立于2010年8月26日，公司注册资本2000万元，占地面积约350亩，位于郑州高新开发区枫香街6号，是珠海格力电器股份有限公司在郑州高新区投资的空调生产项目。主要从事家用、商用空调器、压缩机、小家电及其配套产品的生产、销售等；公司拥有国内先进的专业生产技术和先进水平的自动化生产车间，生产的家用空调主要工艺流程包括两器加工、管路加工、控制器组装和空调整机装配等几个主要的工序。现有在职职工约3000人。

企业基本情况见下表。

表1 企业基础信息情况表

| 单位名称 | 格力电器（郑州）有限公司 | 信用代码 | 914101005610233170 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 庄培 | 生产地址 | 郑州高新技术产业集聚区枫香街6号 |
| 所属行业 | 家用空气调节器制造 | 设计生产能力 | 750万套/年 |
| 联系人 | 范卫峰 | 联系方式 | 15617972299 |

**二、审核前排污信息**

**废气：**大气污染物主要为清洗、烘干、焊接、波峰焊、回流焊、喷三防胶、打热熔胶、刷胶有机废气。两器车间4台烘干机产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物污染物经单台集气罩收集，经2套RTO（自带过滤器）催化燃烧处置后经20m高排气筒达标排放。4台自动焊接机、圆盘焊有机废气经6套水喷淋过滤处理后由21米高排气筒达标排放；控制器自动化车间17台回流焊、15台波峰焊、8台自动刷胶机、9台自动喷胶机、5台自动打胶机产生的颗粒物、锡及其化合物经2套“静电吸附+UV光解+活性炭吸附”5套“过滤网+分子击断+活性炭吸附”处理后经20米高排气筒达标排放。总装分厂7条内机线、6条外机线产生的“颗粒物、SO2、NOx”污染物经7套水喷淋环保设备处理后经20米高排气筒达标排放。

根据奥谱检测技术有限公司2022年1-12月及河南中裕检测技术有限公司2023年1-2月出具的检测报告（报告编号：APJC【2022】HJ-01002、02002、03004、04001、05001、06001、07001、08001、09001、10001、12019、豫ZYJCHF202301029、豫ZYJCHF2023002096）可知，有组织废气、无组织废气均满足国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的排放标准要求。热弯车间有机废气安装有在线监测系统，目前因产品工艺调整，涉及产线未生产，在线监测已报备停运关闭。

**废水：**企业生产过程中产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经污水管网进入双桥污水处理厂处理；生产废水由公司污水处理站处理达标后排入双桥污水处理厂。生产废水安装由在线监测系统，运行以来，状态良好。

根据奥谱检测技术有限公司2022年9月、12月及河南康纯技术检测有限公司12月分别出具的检测报告（报告编号：2022 APJC【2022】HJ-09001、APJC【2022】HJ-12019、KCJC-054-10-2022、KCJC-055-10-2022、KCJC-056-10-2022）可知，生活污水、生产废水均满足《污水综合排放标准 表4 二级》（GB8978-1996）中的排放标准要求。

**固废：**生产产生的固废主要有污泥、废活性炭、废矿物油、废冷却液、废化学溶剂容器、废油纸皮、废电路板、废旧电池、废空油桶、油污抹布手套等，设置有二座建筑面积分别为100平方米的危废暂存室，危险废物经危废暂存室暂存后定期转移至有资质的处置单位进行安全处置。

**噪声：**东、西、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

**三、防治污染设施的建设和运行情况**

按照省及地方环保部门要求建设防治污染设施，且正常运行。

**四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

严格执行建设项目环保 “三同时”和建设项目环境影响评价制度。企业已取得排污许可证，编号914101005610233170001V。